龙岩市城市饮用水用户水龙头水质监测结果季报表（表一）

（第 二 季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测时间 | 监测点 | 监测点地址 | 监测情况 | | | | |
| 监测份数 | 监测项目 | 不合格项目 | 合格份数 | 监测合格率 |
| 2022.05.09 | 35088100101 | 漳平市交警大队门卫室门口水龙头（富东路942号） | 1 | 33 | 0 | 1 | 100% |
| 2022.05.09 | 35088100102 | 祥和新城保安室卫生间洗手池水龙头（万祥北路23号） | 1 | 33 | 0 | 1 | 100% |
| 2022.05.09 | 35088100103 | 香樟美地物业门口水龙头（东湖路285号） | 1 | 33 | 0 | 1 | 100% |
| 2022.05.09 | 35088100104 | 漳平汽车站办公室外水龙头（和平北路289号） | 1 | 33 | 0 | 1 | 100% |
| 2022.05.09 | 35088100105 | 铁路地区水龙头（赤洋路12号） | 1 | 33 | 0 | 1 | 100% |
| 2022.05.09 | 35088100106 | 漳平市第二附属小学门卫室水龙头（东石路45号） | 1 | 33 | 0 | 1 | 100% |
| 2022.05.09 | 35088100107 | 漳平市自来水公司化验室二楼洗手池水龙头（江滨路630号） | 1 | 33 | 0 | 1 | 100% |
| 2022.05.09 | 35088100108 | 漳平市市政府食堂洗手池水龙头（八一路105号） | 1 | 33 | 0 | 1 | 100% |
| 2022.05.09 | 35088100109 | 漳平市第一中学食堂洗手池水龙头（江滨路470号） | 1 | 33 | 0 | 1 | 100% |
| 2022.05.09 | 35088100110 | 漳平市自来水公司供水服务中心一楼卫生间洗手池水龙头（桂北路36号） | 1 | 33 | 0 | 1 | 100% |
| 2022.05.09 | 35088100111 | 下桂林加油站门口水龙头（和平南路1888号） | 1 | 33 | 0 | 1 | 100% |
| 2022.05.09 | 35088100112 | 拱桥番鸭馆厨房水龙头（桂林路721号） | 1 | 33 | 0 | 1 | 100% |
| 2022.05.09 | 35088100113 | 漳平市桂林逸夫小学门卫处水龙头（桂北路96号） | 1 | 33 | 0 | 1 | 100% |

龙岩市城市饮用水用户水龙头水质监测结果季报表（表二）

（第 二 季度）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | | 检测指标合格率（%） | 备注 |
| 最大值 | 最小值 |
| 1 | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | 0 | 0 | 100% |  |
| 2 | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | - | - | - |  |
| 3 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | - | - | - |  |
| 4 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 43 | 0 | 100% |  |
| 5 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | 100% |  |
| 6 | 镉(mg/L) | 0.005 | 0.00025 | 0.00025 | 100% |  |
| 7 | 铬（六价）(mg/L) | 0.05 | 0.002 | 0.002 | 100% |  |
| 8 | 铅(mg/L) | 0.01 | 0.00125 | 0.00125 | 100% |  |
| 9 | 汞(mg/L) | 0.001 | 0.00005 | 0.00005 | 100% |  |
| 10 | 硒(mg/L) | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | 100% |  |
| 11 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | 0.001 | 0.001 | 100% |  |
| 12 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.27 | 0.18 | 100% |  |
| 13 | 硝酸盐（以N计）(mg/L) | 10 | 1.05 | 0.92 | 100% |  |
| 14 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0021 | 0.0012 | 100% |  |
| 15 | 四氯化碳(mg/L) | 0.002 | 0.00005 | 0.00005 | 100% |  |
| 16 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | - | - | - |  |
| 17 | 氯酸盐(mg/L) | 0.7 | - | - | - |  |
| 18 | 色度（铂钴色度单位） | 15 | 2.5 | 2.5 | 100% |  |
| 19 | 浑浊度（NTU） | 1 | 0.5 | 0.5 | 100% |  |
| 20 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 100% |  |
| 21 | 肉眼可见物 | 无 | 0 | 0 | 100% |  |
| 22 | pH | 6.5～8.5 | 7.84 | 7.19 | 100% |  |
| 23 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.036 | 0.0014 | 100% |  |
| 24 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 100% |  |
| 25 | 锰(mg/L) | 0.1 | 0.025 | 0.025 | 100% |  |
| 26 | 铜(mg/L) | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 100% |  |
| 27 | 锌(mg/L) | 1.0 | 0.06 | 0.06 | 100% |  |
| 28 | 氯化物(mg/L) | 250 | 4.02 | 3.11 | 100% |  |
| 29 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 6.45 | 3.96 | 100% |  |
| 30 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 99 | 35 | 100% |  |
| 31 | 总硬度（以CaCO3计）(mg/L) | 450 | 48 | 19 | 100% |  |
| 32 | 耗氧量(mg/L) | 3 | 0.68 | 0.31 | 100% |  |
| 33 | 挥发酚类(mg/L) | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 100% |  |
| 34 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 100% |  |
| 35 | 余氯(mg/L) | ≥0.05 | 0.40 | 0.25 | 100% |  |
| 36 | 二氧化氯(mg/L) | ≥0.02 | - | - | - |  |
| 37 | 氨氮(mg/L) | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 100% |  |

附件2

龙岩市漳平市2022年第二季度

城市饮用水用户水龙头监测结果

根据省政府《福建省水污染防治行动计划工作方案》的要求以及《福建省城市用户水龙头水质监测工作方案》的精神，我市开展了城市饮用水用户水龙头水质监测工作，2022年第二季度抽检水龙头水13份，合格13份，合格率100%。监测结果详见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 限值 | 监测值 | | 检测指标合格率（%） | 备注 |
| 最大值 | 最小值 |
| 1 | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | 0 | 0 | 100% |  |
| 2 | 耐热大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | - | - | - |  |
| 3 | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不得检出 | - | - | - |  |
| 4 | 菌落总数(CFU/mL) | 100 | 43 | 0 | 100% |  |
| 5 | 砷(mg/L) | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | 100% |  |
| 6 | 镉(mg/L) | 0.005 | 0.00025 | 0.00025 | 100% |  |
| 7 | 铬（六价）(mg/L) | 0.05 | 0.002 | 0.002 | 100% |  |
| 8 | 铅(mg/L) | 0.01 | 0.00125 | 0.00125 | 100% |  |
| 9 | 汞(mg/L) | 0.001 | 0.00005 | 0.00005 | 100% |  |
| 10 | 硒(mg/L) | 0.01 | 0.0005 | 0.0005 | 100% |  |
| 11 | 氰化物(mg/L) | 0.05 | 0.001 | 0.001 | 100% |  |
| 12 | 氟化物(mg/L) | 1.0 | 0.27 | 0.18 | 100% |  |
| 13 | 硝酸盐（以N计）(mg/L) | 10 | 1.05 | 0.92 | 100% |  |
| 14 | 三氯甲烷(mg/L) | 0.06 | 0.0021 | 0.0012 | 100% |  |
| 15 | 四氯化碳(mg/L) | 0.002 | 0.00005 | 0.00005 | 100% |  |
| 16 | 亚氯酸盐(mg/L) | 0.7 | - | - | - |  |
| 17 | 氯酸盐(mg/L) | 0.7 | - | - | - |  |
| 18 | 色度（铂钴色度单位） | 15 | 2.5 | 2.5 | 100% |  |
| 19 | 浑浊度（NTU） | 1 | 0.5 | 0.5 | 100% |  |
| 20 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 0 | 0 | 100% |  |
| 21 | 肉眼可见物 | 无 | 0 | 0 | 100% |  |
| 22 | pH | 6.5～8.5 | 7.84 | 7.19 | 100% |  |
| 23 | 铝(mg/L) | 0.2 | 0.036 | 0.0014 | 100% |  |
| 24 | 铁(mg/L) | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 100% |  |
| 25 | 锰(mg/L) | 0.1 | 0.025 | 0.025 | 100% |  |
| 26 | 铜(mg/L) | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 100% |  |
| 27 | 锌(mg/L) | 1.0 | 0.06 | 0.06 | 100% |  |
| 28 | 氯化物(mg/L) | 250 | 4.02 | 3.11 | 100% |  |
| 29 | 硫酸盐(mg/L) | 250 | 6.45 | 3.96 | 100% |  |
| 30 | 溶解性总固体(mg/L) | 1000 | 99 | 35 | 100% |  |
| 31 | 总硬度（以CaCO3计）(mg/L) | 450 | 48 | 19 | 100% |  |
| 32 | 耗氧量(mg/L) | 3 | 0.68 | 0.31 | 100% |  |
| 33 | 挥发酚类(mg/L) | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 100% |  |
| 34 | 阴离子合成洗涤剂(mg/L) | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 100% |  |
| 35 | 余氯(mg/L) | ≥0.05 | 0.40 | 0.25 | 100% |  |
| 36 | 二氧化氯(mg/L) | ≥0.02 | - | - | - |  |
| 37 | 氨氮(mg/L) | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 100% |  |